Сервер   
Huawei FusionServer 1288H

**Технические характеристики сервера Huawei FusionServer 1288H:**

2 процессора Intel Xeon Scalable, 3 Тб оперативной памяти, 40 Тб дискового пространства.

**Форм-фактор:**

1U, для установки в стойку.

**Особенности:**

поддержка 4 дисков 3,5' SAS/SATA либо 10 накопителей 2,5 дюйма с «горячей» заменой в трех базовых конфигурациях, включая два накопителя M.2 для загрузки системы, 5 слотов расширения PCIe 3.0, два блока питания мощностью до 1200 Вт с возмозможностью горячей замены, производительный RAID-контроллерс поддержкой уровней 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.

**Рекомендуемая область использования сервера Huawei FusionServer 1288H:**

системы виртуализации, хостинг, совместная работа с файлами, резервное копирование, сервер приложений и баз данных, распределенные и высокопроизводительные вычисления.

