Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 (2U)

**Новые виды возможностей**

* Имеются дополнительные параметры для защиты кожуха сервера от несанкционированного проникновения, а также новейшее микропрограммное обеспечение.
* Вы сможете повысить производительность с помощью Persistent Memory.
* Присутствует инновационное HPE Intelligent System Tuning решение.
* Корпус модульного типа с внушительной ёмкостью накопителей, плюс возможности для изменения конфигураций.
* Поддерживаются масштабируемые процессоры Intel® Xeon®.

|  |  |
| --- | --- |
| **Семейство процессоров** | Процессор серии Intel® Xeon® Scalable 8100  Процессор серии Intel® Xeon® Scalable 6100  Процессор серии Intel® Xeon® Scalable 5100  Процессор серии Intel® Xeon® Scalable 4100  Процессор серии Intel® Xeon® Scalable 3100 |
| **Количество процессоров** | 1 или 2 |
| **Количество ядер процессора** | 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 6 или 4 |
| **Кэш процессора** | 8,25 Мбайт L3 11,00 Мбайт L3 13,75 Мбайт L3 16,50 Мбайт L3 19,25 Мбайт L3 22,00 Мбайт L3 24,75 Мбайт L3 27,50 Мбайт L3 30,25 Мбайт L3 33,00 Мбайт L3 35,75 Мбайт L3 38,50 Мбайт L3 |
| **Быстродействие процессора** | 3,6 ГГц, максимум зависит от процессора |
| **Блок питания** | 2 блока питания Flexible Slot, максимум зависит от модели |
| **Слоты расширения** | 8, подробное описание см. в кратких характеристиках |
| **Максимальный объем памяти** | 3,0 Тбайт при использовании 128 Гбайт памяти DDR4 |
| **Слоты для памяти** | 24 слота DIMM |
| **Тип памяти** | Память HPE DDR4 SmartMemory |
| **Функции системных вентиляторов** | Резервные вентиляторы с возможностью горячей замены в стандартной комплектации |
| **Сетевой контроллер** | Ethernet-адаптер HPE 1 Gb 331i с 4 портами на контроллер и/или дополнительный адаптер FlexibleLOM (в зависимости от модели) |
| **Контроллер хранилища** | 1 контроллер HPE Smart Array S100i и/или 1 контроллер HPE Smart Array P408i-a и/или 1 HPE Smart Array P816i-a и/или 1 контроллер HPE Smart Array E208i-a в зависимости от модели |
| **Минимальный размер (Ш x Г x В)** | 44,55 x 73,03 x 8,74 см |
| **Вес** | 14,76 кг |
| **Управление инфраструктурой** | HPE iLO в стандартной комплектации с Intelligent Provisioning (встроенный)  HPE OneView Standard (необходимо загрузить) (стандартная комплектация)  HPE iLO Advanced,  HPE iLO Advanced Premium Security Edition,  Insight Control и HPE OneView Advanced (дополнительно) |
| **Гарантия** | Гарантия на сервер 3/3/3 — по три года на комплектующие, работу и обслуживание на месте. Подробную информацию о международной ограниченной гарантии и технической поддержке см. на веб-сайте http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home.. Компания HPE предлагает дополнительную поддержку и обслуживание в вашем регионе. Информацию о дополнительном обслуживании и его стоимости см. на веб-сайте HPE http://www.hpe.com/support |



* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Bronze 3106 Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(11MB)/1x16GbR2D\_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up), analog 826681-B21

**Партномер:** 826564-B21

* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Bronze 3106 Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(11MB)/1x16GbR2D\_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up)

**Партномер:** 868709-B21

* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Gold 5118 Rack(2U)/2xXeon12C 2.3GHz(16.5MB)/2x32GbR2D\_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/DVDRW/iLOadv/6HPFans/4x1GbEth/2x10/25GbSFP/EasyRK+CMA/2x800w

**Партномер:** 826566-B21

* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Gold 6130 Rack(2U)/2xXeon16C 2.1GHz(22MB)/2x32GbR2D\_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/DVDRW/iLOadv/6HPFans/4x1GbEth/2x10/25Gb640SFP/EasyRK+CMA/2x800w

**Партномер:** 826567-B21

* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Gold 6130 Rack(2U)/2xXeon16C 2.1GHz(22MB)/2x32GbR2D\_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/DVDRW/iLOadv/6HPFans/4x1GbEth/2x10/25Gb631SFP/EasyRK+CMA/2x800w

**Партномер:** 879938-B21

* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Silver 4110 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/2x16GbR2D\_2666/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(12)LFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x800w(2up)

**Партномер:** 868710-B21

* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Silver 4114 Rack(2U)/Xeon10C 2.2GHz(13.75MB)/2x16GbR2D\_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x500w(2up)

**Партномер:** 826565-B21

* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Bronze 3106 Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(11MB)/1x16GbR2D\_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/2x300GB\_10K(8/24+6up)SFF/UMB+DVDRW/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up)

**Партномер:** 875670-425

* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Bronze 3106 Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(11Mb)/1x16GbR2D\_2666/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/2x1TB\_SATA(12)LFF/noDVD/iLOstd/4HPfans/4x1GbEth/EasyRK/1x800wFPlat(2up)

**Партномер:** Q9F02A

* 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 Silver 4110 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR2D\_2666/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/3x300GB\_10K(8/24+6up)SFF/UMB+DVDRW/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK/1x500w(2up)

**Партномер:** 875671-425