# **Система хранения данных Fujitsu ETERNUS DX200 S4**

**Универсальная система хранения данных для малых и средних предприятий и отдельных филиалов**

Расширяемая унифицированная система хранения данных Fujitsu ETERNUS DX200 S4 предоставляет малым и средним компаниям и филиалам функциональные возможности корпоративного класса с оптимальным соотношением цены и производительности. Она служит отличным средством объединения данных для виртуализации серверов, электронной почты, баз данных и коммерческих приложений, а также централизованных файловых служб.

### Особенности

#### **Максимальный коэффициент использования ресурсов и консолидация**

* Возможности всестороннего масштабирования для будущих потребностей
* Превосходные результаты эталонных тестов и сверхмалое время задержки
* Использование дисковой системы с унифицированным доступом SAN и NAS ускоряет возврат инвестиций
* Возможность гибкого сочетания флэш-накопителей и дисковых накопителей для расширения спектра сценариев развертывания
* Включенный в стоимость пакет управления ETERNUS SF Express
* Максимальная емкость хранения - 4055 ТБ
* Диски SSD, SAS и Nearline SAS в смешанной конфигурации (размером 2,5 дюйма / 3,5 дюйма)
* Кол-во хост-интерфейсов - 2/4/8 портов [FC, iSCSI, FCoE, SAS, Ethernet(10 Гбит/с)], 4/8/16 портов [Ethernet(1Гбит/с)]

|  |  |
| --- | --- |
| **Хост-интерфейсы** | Fibre Channel (16 Гбит/с, 8 Гбит/с) iSCSI (10 Гбит/с [10GBase-SR, 10GBase-CR, 10GBase-T], 1 Гбит/с) Ethernet (10 Гбит/с, 1 Гбит/с) SAS (12 Гбит/с) |
| **Максимальное количество жестких дисков** | SSD, SAS и Nearline SAS в смешанной конфигурации (размером 2,5 дюйма / 3,5 дюйма) |
| **Максимальная емкость хранения** | 4055 ТБ |
| **Кол-во хост-интерфейсов** | 2/4/8 портов [FC, iSCSI, SAS], 8/16 портов [Ethernet(1 Гбит/с)], 4/8 портов [Ethernet(10 Гбит/с)] |
| **Макс. кол-во хостов** | 1024 |
| **Поддерживаемые уровни RAID** | 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 |
| **Интерфейс накопителя** | Последовательно подключенный модуль SCSI (12 Гбит/с) |
| **Динамическое выделение емкости** | Да |
| **Функция удаленного копирования** | Синхронный и асинхронный |
| **Автоматизированные многоуровневые системы хранения данных** | Да |

