Сервер  
Huawei FusionServer 2288H

**Технические характеристики сервера Huawei FusionServer 2288H:**

2 процессора Intel Xeon Scalable, 3 Тб оперативной памяти, 200 Тб дискового пространства.

**Форм-фактор:**

2U, для установки в стойку.

**Особенности:**

поддержка 20 дисков 3,5' SAS/SATA либо 31 накопителей 2,5 дюйма с «горячей» заменой в четырех базовых конфигурациях, включая два накопителя M.2 для загрузки системы, 10 доступных слотов расширения PCIe 3.0, два блока питания мощностью до 1500 Вт с возмозможностью горячей замены, производительный RAID-контроллер с поддержкой уровней 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.

**Рекомендуемая область использования сервера Huawei FusionServer 2288H:**

системы виртуализации, хостинг, совместная работа с файлами, услуги хостинга и облачные сервисы, сервер приложений и баз данных, распределенные и высокопроизводительные вычисления.

